**Саундбары с сабвуфером OXS S3 и Bluetooth**

**Введение**

Саундбар с сабвуфером OXS S3 — это передовое аудиорешение, созданное для того, чтобы поднять ваши развлечения на новую высоту. Независимо от того, являетесь ли вы любителем музыки, киноманом или геймером, эта звуковая панель создана для обеспечения захватывающего и мощного звука, обогащающего каждый аспект вашего потребления мультимедиа.

**Характеристики**

* **Размеры звуковой панели:** 36 дюймов (ширина) x 2.5 дюйма (высота) x 2.5 дюйма (глубина)
* **Размеры сабвуфера:** 8 дюймов (ширина) x 12 дюйма (высота) x 9 дюйма (глубина)
* **Общая выходная мощность:** 120 Вт
* **Аудио входы:** Bluetooth, оптический, AUX, USB
* **Беспроводное подключение:** Bluetooth 5.0
* **Поддерживаемые форматы аудио:** Dolby Digital, DTS, PCM
* **Частотный диапазон:** 45Hz - 20kHz
* **Драйверы динамиков:** 4 полнодиапазонных динамика размером 2 дюйма в звуковой панели, 1 динамик сабвуфера диаметром 6.5 дюйма
* **Пульт дистанционного управления:** Включено
* **Настенный монтаж:** Да (монтажный комплект продается отдельно)
* **Источник питания:** AC 100-240V, 50 / 60Hz

**Что в коробке**

1. Саундбар с сабвуфером OXS S3
2. Беспроводной сабвуфер
3. дистанционное управление
4. Оптический кабель
5. Кабель AUX
6. Адаптер питания
7. Руководство пользователя

**Особенности**

* **Мощный звук:** Благодаря общей выходной мощности 120 Вт и специальному сабвуферу OXS S3 обеспечивает насыщенный и захватывающий звук.
* **Беспроводное подключение:** Легко подключайте свои устройства через Bluetooth 5.0 для беспроводной потоковой передачи звука.
* **Несколько аудиовходов:** Звуковая панель поддерживает различные варианты ввода, включая Bluetooth, оптический, AUX и USB, что делает ее универсальной для различных настроек.
* **Поддержка Dolby Digital и DTS:** Наслаждайтесь кинематографическим звуком благодаря поддержке аудиоформатов Dolby Digital и DTS.
* **Пульт дистанционного управления:** Входящий в комплект пульт дистанционного управления позволяет легко регулировать настройки, менять источники звука и управлять воспроизведением.

**Блютуз**

**Как использовать**

* Подключите звуковую панель к телевизору или источнику звука с помощью прилагаемых кабелей (оптического, AUX или USB) или через соединение Bluetooth.
* Разместите беспроводной сабвуфер в рекомендованном диапазоне для обеспечения оптимальной производительности.
* Используйте пульт дистанционного управления для регулировки громкости, выбора источников звука и управления воспроизведением.
* Наслаждайтесь улучшенным звуком в фильмах, музыке, играх и многом другом.

**3 различных режима эквалайзера**

**Сохранность**

* **Voltagе и источник питания:** Убедитесь, что источник питания vol.tage (100–240 В переменного тока, 50/60 Гц) соответствует электрическим характеристикам вашего региона. Использование неправильного томаtagЭто может привести к повреждению звуковой панели. Подключите адаптер питания к правильно заземленной электрической розетке, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током.
* **Влага и жидкости:**Держите звуковую панель и сабвуфер вдали от воды, влаги и других жидкостей. Жидкости могут вызвать короткое замыкание и повредить оборудование.
* **Размещение:** Размещайте звуковую панель и сабвуфер на устойчивой и ровной поверхности, чтобы предотвратить случайное опрокидывание или падение. Если вы решили закрепить звуковую панель на стене, внимательно следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что она надежно прикреплена к стене.
* **Вентиляция:** Обеспечьте надлежащую вентиляцию вокруг звуковой панели и сабвуфера во избежание перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
* **Очистка:**Регулярно очищайте решетки и поверхности динамиков мягкой сухой тканью. Избегайте использования абразивных или жестких чистящих средств, которые могут поцарапать поверхность.
* **Кабели и разъемы:** Регулярно проверяйте кабели и разъемы на предмет признаков износа, потертостей или повреждений. Немедленно замените все поврежденные кабели, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
* **Дети и домашние животные:**Держите маленьких детей и домашних животных подальше от звуковой панели и сабвуфера, чтобы они не моглиampпораниться с оборудованием или случайно его опрокинуть.
* **Пульт дистанционного управления:**Храните пульт дистанционного управления в недоступном для маленьких детей месте, так как он может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной удушья.
* **Установка и обслуживание:** Если по какой-либо причине вам необходимо открыть звуковую панель или сабвуфер, делайте это только в том случае, если у вас есть необходимые знания и опыт. В противном случае обратитесь за профессиональной помощью. Регулярно проверяйте шнур питания и вилку на наличие повреждений. Если шнур или вилка повреждены, обратитесь к производителю для замены.

**Менее 1% всего гармоническое искажение**

* **Рабочая среда:**Используйте звуковую панель и сабвуфер в чистом и сухом помещении. Не подвергайте их воздействию экстремальных температур, влажности или прямых солнечных лучей.
* **Перегрузка:**Не перегружайте электрические розетки и удлинители. Убедитесь, что источник питания способен выдержать электрическую нагрузку звуковой панели и сабвуфера.
* **Отключайте во время шторма:**Во время грозы или грозы рекомендуется отключать звуковую панель и сабвуфер от источника питания, чтобы защититься от скачков напряжения или ударов молнии.
* **Следовать инструкциям:**Всегда следуйте инструкциям, рекомендациям и указаниям производителя, приведенным в руководстве пользователя, для безопасного и правильного использования звуковой панели сабвуфера OXS S3.

**Обслуживание**

* **Регулярная уборка:**Пыль и мусор со временем могут скапливаться на решетках динамиков и поверхностях. Используйте мягкую сухую ткань из микрофибры, чтобы аккуратно вытереть грязь и пыль. Избегайте использования абразивных или жидких чистящих средств, так как они могут повредить отделку.
* **Вентиляция:**Убедитесь, что вентиляционные отверстия на звуковой панели и сабвуфере остаются незакрытыми. Правильный поток воздуха помогает предотвратить перегрев и продлевает срок службы компонентов.
* **Управление кабелями:**Регулярно проверяйте кабели и разъемы, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии и надежно подключены. Ослабленные или поврежденные кабели могут привести к проблемам со звуком.
* **Размещение сабвуфера:**Если сабвуфер установлен на полу, периодически проверяйте, нет ли вокруг сабвуфера пыли и грязи. Это может повлиять на работу сабвуфера.
* **Экологические соображения:**Держите звуковую панель и сабвуфер вдали от экстремальных температур, влажности и прямых солнечных лучей. Воздействие таких условий может привести к повреждению электронных компонентов.
* **Обновления прошивки:**Проверьте наличие обновлений прошивки для звуковой панели сабвуфера OXS S3. Производители могут выпускать обновления для повышения производительности, исправления ошибок или добавления новых функций. Следуйте предоставленным инструкциям, чтобы обновить прошивку по мере необходимости.
* **Обслуживание дистанционного управления:**Если ваша звуковая панель оснащена пультом дистанционного управления, заменяйте батареи, когда они разряжаются. Периодически очищайте кнопки и инфракрасный датчик пульта дистанционного управления, чтобы обеспечить его правильную работу.
* **Хранение:**Если вы планируете хранить саундбар в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания и храните в сухом прохладном месте. Используйте оригинальную упаковку или защитный чехол, чтобы предотвратить скопление пыли и физические повреждения.
* **Профессиональное обслуживание:**Если у вас возникли технические проблемы или наблюдается снижение качества звука, которое невозможно устранить путем устранения неполадок, рассмотрите возможность обращения в службу поддержки клиентов OXS или к сертифицированному специалисту для обслуживания.
* **Правила использования:**Следуйте рекомендациям производителя по использованию, включая рекомендуемые уровни громкости и рабочие температуры. Избегайте чрезмерного уровня громкости в течение длительного времени, чтобы предотвратить перегрев или повреждение динамиков.

**Легко использовать**

**УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

**Нет звука или низкий звук:**

* Убедитесь, что звуковая панель включена и индикатор горит.
* Проверьте уровень громкости на звуковой панели и подключенном устройстве.
* Убедитесь, что источник входного сигнала (Bluetooth, оптический, AUX, USB) выбран правильно на звуковой панели.
* Проверьте все кабели и соединения на наличие ослабленных или поврежденных соединений.

**Проблемы с подключением Bluetooth:**

* Убедитесь, что устройство Bluetooth, которое вы пытаетесь подключить, находится в зоне действия Bluetooth звуковой панели.
* При попытке подключения нового устройства убедитесь, что звуковая панель находится в режиме сопряжения (обычно это обозначается мигающим индикатором Bluetooth).
* Отключите и забудьте звуковую панель в настройках вашего устройства Bluetooth, а затем попытайтесь выполнить сопряжение снова.
* Если у вас есть несколько сопряженных устройств, убедитесь, что нужное устройство выбрано в качестве активного источника.

**Проблемы с подключением сабвуфера:**

* Убедитесь, что беспроводной сабвуфер включен и находится в зоне действия звуковой панели.
* Убедитесь, что сабвуфер правильно сопряжен со звуковой панелью. При необходимости выполните их повторное сопряжение, следуя инструкциям производителя.
* Убедитесь, что между звуковой панелью и сабвуфером нет физических препятствий, которые могут помешать передаче беспроводного сигнала.

**Проблемы с качеством звука (искажение, статический или приглушенный звук):**

* Отрегулируйте уровни громкости как на звуковой панели, так и на подключенном устройстве, чтобы они не были слишком высокими.
* Проверьте источник звука на качество; звук низкого качества fileможет привести к ухудшению звука.
* Если вы используете проводное соединение (например, оптическое или AUX), осмотрите кабели на наличие повреждений и убедитесь, что они надежно подключены.
* Если проблемы со звуком сохраняются, попробуйте восстановить заводские настройки звуковой панели, как описано в руководстве пользователя.

**Пульт дистанционного управления не работает:**

* Убедитесь, что в пульте дистанционного управления установлены исправные батарейки и они правильно вставлены.
* Направьте пульт дистанционного управления прямо на приемник саундбара и убедитесь, что нет препятствий, блокирующих сигнал.
* Если пульт дистанционного управления по-прежнему не отвечает, проверьте, есть ли на звуковой панели или пульте дистанционного управления переключатель для включения/отключения функций удаленного управления. Он может быть случайно отключен.

**Саундбар не отвечает:**

* Попробуйте выключить звуковую панель и отсоединить ее от источника питания на несколько минут. Затем снова подключите его и включите питание.
* Если звуковая панель зависает или перестает отвечать на запросы, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о процедуре восстановления заводских настроек, и следуйте ей, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

**Захватывающее объемное 3D Звуковой опыт**

**Часто задаваемые вопросы**

Что такое сабвуферная звуковая панель Bluetooth OXS S3?

Саундбар OXS S3 Subwoofer Bluetooth — это высококачественная аудиосистема, предназначенная для улучшения качества звука благодаря подключению Bluetooth и мощному сабвуферу.

Каковы ключевые особенности саундбара OXS S3?

Саундбар OXS S3 предлагает подключение Bluetooth, встроенный сабвуфер для глубоких басов, несколько режимов звука и элегантный дизайн.

Как подключить звуковую панель к устройствам через Bluetooth?

Просто включите Bluetooth на своем устройстве, найдите «Саундбар OXS S3» и выполните сопряжение. Подробные инструкции см. в руководстве пользователя.

Могу ли я использовать звуковую панель с телевизором?

Да, саундбар OXS S3 можно легко подключить к телевизору через Bluetooth или аудиокабель для улучшения качества звука.

Какие звуковые режимы доступны?

Звуковая панель предлагает различные звуковые режимы, такие как кино, музыка и игры, чтобы оптимизировать качество звука в зависимости от вашего контента.

В комплекте есть пульт?

Да, в комплект поставки входит пульт дистанционного управления для удобной регулировки громкости, настроек и источников входного сигнала.

Могу ли я закрепить звуковую панель на стене?

Да, саундбар OXS S3 предназначен для настенного монтажа и поставляется с необходимым оборудованием для легкой установки.

Какова выходная мощность сабвуфера?

Сабвуфер обеспечивает мощность 4000 Вт.tage для обеспечения глубоких и насыщенных басов.

Какой срок гарантии на данный товар?

Гарантийное покрытие на саундбар OXS S3 может различаться, поэтому ознакомьтесь с информацией о гарантии, предоставленной производителем или продавцом.

Совместимо ли оно с голосовыми помощниками, такими как Alexa или Google Assistant?

Да, эта звуковая панель совместима с голосовыми помощниками при подключении к совместимому устройству.

Могу ли я использовать его как отдельный динамик Bluetooth?

Да, вы можете использовать звуковую панель в качестве автономного динамика Bluetooth для воспроизведения музыки с мобильных устройств.